Rapport du 14/02/2020

Durant cette séance, je me suis occupé dans un premier temps d’accorder les effets de LEDs au nouveau code de l’effet stroboscopique (l’effet « fade » et l’effet de respiration). Ensuite, j’ai commencé à optimiser le code et j’y ai également intégrer le code du Bluetooth que j’avais préparé au préalable.

Pour le moment, la fonction on/off des LEDs ne fonctionne pas correctement, et on ne peut pas changer d’effet LEDs comme on le souhaite. L’effet se lance bien mais ne s’exécute qu’une fois, et ce n’est qu’a la fin de l’effet qu’il est possible d’en choisir un autre. De plus il reste a intégrer la modification de fréquence des LEDs par Bluetooth (pour pouvoir faire remonter, descendre et stagner les gouttes).

Objectif pour la prochaine séance : régler le problème de la fonction on/off et intégrer la modification de fréquence des LEDs.